海南师范大学新闻传播与影视学院
新大楼一楼报告厅LED显示屏建设
采购公告

一、项目基本情况
（1） 项目名称：海南师范大学新闻传播与影视学院新大楼一楼报告厅LED显示屏建设采购。
（2） 采购单位：海南师范大学新闻传播与影视学院。
（3） 项目概况：因学院发展需要，拟对新建新传大楼一楼报告厅增加LED显示屏建设，以满足报告厅日常使用需求；显示大屏长≥8米，高度≥4.48米，覆盖基建预留的大屏空间，大屏间距采用≤P1.87mm模组，配套二合一处理器、接收卡、电源适配器、智能配电箱、钢结构架、配套电缆及综合布线线材等，并配套屏幕包边装饰，大屏质保期为自验收合格之日三年。现面向社会公开遴选供应商。
（4） 采购方式：询价
（5） 预算金额：375000元
二、采购需求
（一）建设内容
	类别
	主要内容
	备注

	LED显示屏（1套）
	一、LED显示屏
1、LED屏幕面积≥35.84m²；
2、点间距≤1.87mm；
3、对比度≥15000:1；
4、刷新率≥3840Hz；
5、视角：垂直≥178度，水平≥178度（ 需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ）
6、PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面防氧化处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ）
7、噪声声压在屏前、屏后、屏左、屏右1m处≤6dB；
8、符合LED显示单元节能认证技术规范,具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电40%以上；（ 需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ）
9、平均无故障工作时间≥100000小时，平均修复时间≤1分钟，支持7*24小时不间断工作；
二、二合一处理器
1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；
2、输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI1.3；最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入；
3、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
4、支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，包括但不限于大屏亮度、音量、信号源、场景、3D、U盘播放等功能，遥控距离不小于10米；
三、接收卡：单卡带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据；无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；
四、电源适配器：输出电压：4.5V/5V/DC；输出电流：40A
五、智能配电柜：额定功率：≥30kW；控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制；
六、传屏盒子：支持手机和电脑混合投屏展示，出厂标配传屏盒子≥1个，无线传屏器≥1个;
七、户内单显示挂墙式结构，四周包边，前维护；
八、定制服务，屏体安装、单机调试，并实现与现有音视频系统连接调试及对接；
九、配套相关线缆及辅材：六类非屏蔽双绞线、RVV3*2.5、主干电源线、线管、线槽等；
	



（二）商务要求
1. 交付时间：自合同签订后  30  个日历日内完成全部安装及调试工作。
1. 质保要求：质保期为自验收合格之日起三年。
1. 安装地点：海南师范大学桂林洋校区新闻传播与影视学院新大楼一楼报告厅。
1. 供货要求：
(1) 货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。 
(2) 交付验收标准依次序对照使用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中配置、参数及各项要求； 
(3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 
1. 付款方式：采购双方签订合同时另行约定
三、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照（复印件加盖公章）；
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章）；
1. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章）；
1. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）；
1. 本项目不接受联合体投标。
四、评审办法
本项目采用最低评标价法进行评审，评审因素包括但不限于：
（1）报价；
（2）售后服务承诺；
五、报名及响应文件提交
（一）报名时间
自本公告发布之日起至2026年10月21日。
（二）报名方式
供应商可通过以下方式获取采购文件并报名：
1. 现场报名：携带营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件，至海南师范大学新闻传播与影视学院办公室。
2. 线上报名：将上述材料扫描件发送至指定邮箱，邮件主题注明"项目名称报名+公司名称"。
（三）响应文件提交
提交截止时间：2026年10月21日18：00时。
提交地点：海南师范大学新闻传播与影视学院办公室。
逾期送达或未按要求密封的响应文件，恕不接受。
六、联系方式
	项目
	信息

	采购单位
	海南师范大学新闻传播与影视学院

	联系人
	陈老师

	联系电话
	_089865676289，089865822319___

	电子邮箱
	hsxcxzb@163.com_____

	办公地址
	海南省海口市美兰区 海南师范大学新闻传播与影视学院

	邮政编码
	571158



七、其他事项
1. 本公告在海南师范大学新闻传播与影视学院官方网站发布，公告期限为3个工作日。
1. 供应商对本次采购事项如有疑问，可在报名截止前以书面形式向采购单位提出，采购单位将以书面形式统一答复。
1. 本项目最终解释权归海南师范大学新闻传播与影视学院所有。
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